上海雷磁FG-991在线PH复合电极 配套PHGF-43
	型号

	FG-991

	FG-991C

	FG-991H


	适用样品

	常规或污染性样品

	常规或污染性样品

	低电导样品


	测量范围（pH）

	0-14

	0-14

	0-14


	温度范围（℃）

	0-60

	0-60

	0-60


	温补元件

	PT100

	PT1000

	PT-100


	外壳材料

	聚丙烯

	聚丙烯

	聚丙烯


	液接界

	聚四氟环双盐桥

	聚四氟乙烯双盐桥

	聚四氟乙烯双盐桥


	参比结构

	Ag/AgCl

	Ag/AgCl

	Ag/AgCl


	敏感膜

	玻璃球泡

	玻璃球泡

	玻璃球泡


	外形尺寸（mm）

	Φ30×170

	Φ30×170

	Φ30×170


	安装方式

	3/4英寸螺纹安装

	3/4英寸螺纹安装

	3/4英寸螺纹安装
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