PHS-3G型pH计
产品图片
[image: ]
产品描述
主要特点
• 液晶显示，按键操作
• 支持 IP54 防护等级
• 标配复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂
• 内置搅拌功能
自动识别
• 自动识别 GB 4.00pH、6.86pH、9.18pH 三种 pH 标准缓冲溶液，支持自定义 pH 缓冲溶液
• 支持1~2点pH电极标定
• 支持手动温度补偿
参考标准
• GB/T 11165-2005 实验室pH计
• JJG 119-2018 实验室pH（酸度）计
技术参数
	型号

	PHS-3G


	pH级别

	0.01级


	测量参数

	pH，mV


	mV

	范围

	（-1999～1999）mV


	

	最小分辨率

	1mV


	

	电子单元示值误差

	±0.1%FS


	pH

	范围

	（-2.00～19.99）pH


	

	最小分辨率

	0.01pH


	

	电子单元示值误差

	±0.01pH


	电源

	AC 220V±22V, 50Hz±1Hz


	尺寸，重量

	210×320×95mm，约2kg
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