上海雷磁PHSJ-4A型pH计 酸度计ph值测试仪（停产）
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仪器功能

	1.LCD液晶显示，中文操作界面

	2.自动和手动温度补偿、自动校准、自动计算电极百分理论斜率

	3.可选择五种pH缓冲溶液对仪器进行自动标定(1点或2点)

	4.测试结果可贮存、删除、查阅、打印；**多可贮存200套测量数据

	5.RS-232接口，可接TP-16型打印机或用雷磁数据采集软件与计算机通讯

	6.通过调节等电位点，选配专用电极，可以测量超纯水、纯水和锅炉水的pH值

	 
技术指标

	 
	
					型号

					技术参数

	
					PHSJ-4A


	
					仪器级别

	
					0.001级


	
					测量参数

	
					pH值、mV（ORP）、温度值


	
					测量范围

	
					pH

	
					(0.000~14.000)pH


	

	
					mV

	
					（-1999.9～1999.9）mV


	

	
					温度

	
					(-5.0~105.0)℃


	
					分辨率

	
					pH

	
					0.1pH、0.01pH、0.001pH


	

	
					mV

	
					0.1mV


	

	
					温度

	
					0.1℃


	
					基本误差

	
					pH

	
					&plusmn;0.005pH&plusmn;1个字


	

	
					mV

	
					&plusmn;0.2mV (&plusmn;399.9mV范围内) &plusmn;0.03% FS (其它范围内)


	

	
					温度

	
					&plusmn;0.3℃&plusmn;1个字


	
					稳定性

	
					（&plusmn;0.005pH&plusmn;1个字）/3h


	
					温度补偿

	
					手动/自动(-5.0～105.0)℃


	
					电源

	
					直流通用电源(9V DC，300mA，内正，外负)


	
					机箱外型编号

	
					WXS-A010-3


	
					尺寸(mm)，重量(kg)

	
					280&times;210&times;90，1
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