上海雷磁PHSJ-5型pH计 台式精密PHSJ-5型号酸度计
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	仪器功能

	1.采用触摸式大屏幕液晶显示屏，全中文操作界面，使用简单、方便

	2.可选择多种pH标准缓冲溶液标定仪器，允许用户自建标液组

	3.具自动识别五种标准溶液功能

	4.具自动和手动温度补偿、自动校准、自动计算电极斜率功能

	5.具储存、删除、打印、查阅功能，**多可贮存200套测量数据

	6.具有标准RS-232和USB接口，配合雷磁数据采集软件，可以实现与PC的连接

	7.配用本厂E-201-D型pH复合电极，T-820C型温度电极

	 

	技术指标

	 
	
					型号

					技术指标

	
					PHSJ-5


	
					仪器级别

	
					0.001级


	
					测量参数

	
					pH值、mV（ORP）、温度值


	
					测量范围

	
					pH

	
					（-2.000～18.000）pH


	

	
					mV

	
					（-1999.99～1999.99）mV


	

	
					温度

	
					（-5.0～105.0）℃


	
					分

					辨

					率

	
					pH

	
					0.1pH、0.01pH、0.001pH


	

	
					mV

	
					0.1mV 、0.01mV


	

	
					温度

	
					0.1℃


	
					基本误差

	
					pH

	
					±0.002pH±1个字


	

	
					mV

	
					±0.03%FS


	

	
					温度

	
					±0.2℃±1个字


	
					稳定性

	
					（±0.002pH±1个字）/3h


	
					电源

	
					AC (220±22)V；(50±1)Hz


	
					机箱外型编号

	
					WXS-A009-1


	
					尺寸(mm)，重量(kg)

	
					250×195×100，2
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