上海雷磁电导率仪DDS-11C-数显/指针（停产）
产品图片
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数显，具有手动温度补偿功能，配用本厂DJS-1C型电导电极（铂黑）

技术指标：
　　　　仪器级别：1.5级
　　　　1、 测量范围：
　　　　　　　电导率：（0～1&times;105） &mu;S/cm
　　　　2、 基本误差：&plusmn;1.0%（FS）
　　　　3、 稳 定 性：&plusmn;1.0%（FS） /3h
　　　　4、 手动温度补偿范围：（15～35）℃；基准温度25℃
　　　　5、 电 源：AC（220V&plusmn;22）V，（50Hz&plusmn;1）Hz
　　　　6、 外形尺寸（mm）：260&times;160&times;85
　　　　7、 重 量：2kg
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