上海雷磁笔式电导率仪TM-03
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仪器特点： 
液晶屏幕大—比同类产品大一倍以上，示值清晰；
测量快速—由于精巧裸式的传感元件，30秒可完成一次测量；
自动温度补偿—可自动将示值换算成25℃时的数值；
清洗方便—电极护套可拔下，便于探针和护套的清洗；
电池寿命长—采用CR1620 3V电池2片，可用2年以上；
仪器主要适用于纯净水、饮用水、锅炉水、实验室、理化教学、水产养殖等行业测量TDS。
技术指标：
 
量程：(0～1999)uS／cm
分辨率：10uS／cm
工作温度：（0~50）℃
电子单元基本误差：±2%（FS）
电子单元重量：32克
环境相对湿度：85%
电子单元外形尺寸：16×26×129(mm)
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