上海雷磁恒电位仪DJS-292（计算机接口）
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	产品特点

	触摸式键盘，大屏幕LED双数显,可同时显示恒电位和恒电流

	采用低漂移、高精度电路系统,原装进口大功率集成电路

	配有超功率保护及自动报警功能, 工作稳定可靠

	外信号输入阻抗大于1KΩ，幅度不大于2Vpp

	具有参比电位、工作电流、槽电压输出。

	技术指标
	
					型号

	
					DJS-292（带232接口）


	
					电位控制范围

	
					±2V，±4，可连续调节，

	
					恒电位特性

	
					±0.1%（F.S）


	
					电流控制范围

	
					±2μA～±200mA共六档可连续调节

	
					恒电流特性

	
					±1%（F.S）


	
					槽电压输出范围

	
					±20V

	
					转换速率

	
					大于0.1V/μS


	
					参比电极输入阻抗

	
					不小于109Ω

	
					**小分辨率

	
					1nA


	
					外型尺寸

	
					320×240×90mm

	
					稳定性

	
					±0.5%（F.S）/24小时
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