上海雷磁1074A在线/低阻玻壳电极 配套PHG-7685A
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	在线电极是专为多种特殊应用场合设计的，一般用于在工业现场较差的环境条件下进行长期连续的测量，而实验室电极是在实验室内环境条件下进行短时间的测量，所以实验室电极和在线电极的要求不同。一般实验室电极要求电极的准确性好、响应快、重复性好，而在线电极则要求电极长期稳定性好，同时又抗各种电磁场干扰。

	在线pH电极的应用

	FG-991：多功能传感器，与相应的仪器配套用于在线检测各种水溶液的pH值、温度和氧化还原电位（ORP）值。

	FG-990：适用于工业流程的pH值的在线测量。

	1074：用于锅炉供水、蒸气冷凝水、去离子水等高纯水的pH值测量

	333-7：适用于工业流程表配套使用，用于常规pH值的测量

	在线pH复合电极的技术参数

	 
	
					型号

	
					FG-991

	
					FG-991A

	
					FG-991C

	
					FG-990/ FG-990（带线）


	
					测量范围（pH）

	
					0-14

	
					0-14

	
					0-14

	
					0-14


	
					温度范围（℃）

	
					0-60

	
					0-60

	
					0-60

	
					0-60


	
					温补元件规格

	
					PT100

	
					PT100

	
					PT1000

	
					—


	
					外壳材料

	
					聚丙烯

	
					PVC

	
					聚丙烯

	
					玻璃


	
					外形尺寸（mm）

	
					Φ30×170

	
					Φ40×163

	
					Φ30×170

	
					Φ12×120


	
					备注

	
					3/4英寸螺纹安装

	
					压接式安装

	
					3/4英寸螺纹安装

	
					PG13.5螺纹安装


	
					特点

	
					由pH电极、参比电极、温度传感器和接地电极组合在一起的多功能传感器，与相应的仪器配套用于在线检测各种水溶液的pH值、温度和氧化还原电位（ORP）值。

	
					采用玻璃外壳，外参比溶液采用凝胶电解质，接液界不易阻塞，耐压型好，适用于工业流程的pH值的在线测量。





	 

	在线pH指示电极的技术参数

	 
	
					型号

	
					1074

	
					1074G

	
					333-7


	
					测量范围（pH）

	
					2-10

	
					2-10

	
					0-14


	
					温度范围（℃）

	
					5-45

	
					5-45

	
					5-60


	
					外壳材料

	
					玻璃

	
					玻璃

	
					尼龙


	
					外形尺寸（mm）

	
					Φ12×120

	
					Φ12×120

	
					Φ13×85


	
					接插件

	
					Q9

	
					叉片

	
					圆插针


	
					备注

	
					低电阻玻璃膜减少溶液电阻的影响，稳定性好，响应速度快；配专用流动池进行动态测量，可提高测量精度。应用于锅炉供水、蒸气冷凝水、去离子水等高纯水的pH值测量。

	
					常规pH测量，适合于工业流程表配套使用，装卸方便。
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