上海雷磁333-7在线PH电极/玻壳电极配套工业 pH 计
测量范围：（0-14）pH
温度范围：（5-60）℃
外壳材料：尼龙
敏感膜：玻璃球泡
外形尺寸：Φ13×85mm
接插件：圆插针
安装方式：压接式安装
网站：https://www.shleici.cn/
