上海雷磁DO-957F型溶氧电极/溶解氧电极
产品图片
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极谱型溶解氧膜电极，阳电极为银（Ag）、阴电极为铂（Pt）或金（Au）组成，两者之间充满电解液。。特点是：寿命长，电极响应时间短。

	溶解氧电极的技术参数
	
					型号

	
					测量范围(mg/L)

	
					温度范围（℃）

	
					外壳材料

	
					外形尺寸（mm）

	
					接插件

	
					防水件


	
					DO-958S

	
					0-20

	
					5-40

	
					ABS

	
					Φ12×120

	
					大四芯航空插

	
					—


	
					DO-958BF

	
					0-20

	
					5-40

	
					ABS

	
					Φ12×120

	
					大四芯航空插

	
					有


	
					DO-957

	
					0-20

	
					5-40

	
					ABS

	
					Φ12×120

	
					小四芯航空插

	
					—


	
					DO-957F

	
					0-20

	
					5-40

	
					ABS

	
					Φ12×120

	
					小四芯航空插

	
					有





	DO-958S/958BF：主要用于常规溶解氧的测量，测量精度高。

	DO-957/ 957F：主要用于常规溶解氧的测量，测量精度高。

	
网站：https://www.shleici.cn/
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