上海雷磁T-818-B-6型温度电极
温度范围：0-100 ℃
温补元件：2.25KΩ
外壳材料：316不锈钢
外形尺寸：Φ4×120 mm
接插件：BNC（Q6型）
网站：https://www.shleici.cn/
