上海雷磁260电导电极/实验室电导电极
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二极片式电导电极是目前G内使用**多的电导电极类型，实验室二极片式电导电极的结构是将铂片烧结在平行玻璃片上，或圆形玻璃管的内壁上，调节铂片的面积和距离，就可以制成不同常数值的电导电极。铂黑电导电极可有效防止在测定较高电导率溶液时出现极化现象。

	电导电极的技术参数
	
					型号

	
					测量范围（μS/cm）

	
					外壳材料

	
					外形尺寸（mm）

	
					接插件

	
					防水件


	
					DJS-1C（铂黑）

	
					0-20000

	
					玻璃

	
					Φ12×120

	
					三芯航空插

	
					—


	
					DJS-1C（光亮）

	
					0-3000

	
					玻璃

	
					Φ12×120

	
					三芯航空插

	
					—


	
					DJS-1CF（铂黑）

	
					0-20000

	
					玻璃

	
					Φ12×120

	
					三芯航空插

	
					有


	
					DJS-1CF（光亮）

	
					0-3000

	
					玻璃

	
					Φ12×120

	
					三芯航空插

	
					有


	
					DJS-1（铂黑）

	
					0-20000

	
					玻璃

	
					Φ12×120

	
					直插

	
					—


	
					DJS-1（光亮）

	
					0-3000

	
					玻璃

	
					Φ12×120

	
					直插

	
					—


	
					DJS-0.1C（铂）

	
					0-200

	
					玻璃

	
					Φ12×120

	
					三芯航空插

	
					—


	
					DJS-0.1CF（铂）

	
					0-200

	
					玻璃

	
					Φ12×120

	
					三芯航空插

	
					有


	
					DJS-0.1

	
					0-200

	
					玻璃

	
					Φ12×120

	
					直插

	
					—


	
					DJS-10C

	
					2000-200000

	
					玻璃

	
					Φ12×120

	
					三芯航空插

	
					—


	
					DJS-10CF

	
					2000-200000

	
					玻璃

	
					Φ12×120

	
					三芯航空插

	
					有


	
					DJS-10

	
					2000-200000

	
					玻璃

	
					Φ12×120

	
					直插

	
					—


	
					DJS-0.01C（钛合金）

	
					0-2

	
					钛合金

	
					Φ18×50

	
					三芯航空插

	
					—


	
					260

	
					0.1-1000

	
					玻璃

	
					Φ12×120

	
					叉片

	
					—





	 

	
网站：https://www.shleici.cn/
image1.png




image2.jpg
BARER R EE:
NP

o4

St

QoE Q6% st XK HiE g;; L]

Ht
K=
Bhct
B

LIAAYESRYA 1A

&





