PHBJ-260F型便携式pH计
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产品描述
主要特点
• 4.3英寸彩色液晶触摸屏，显示清晰
• 支持中英文
• 分辨率可选：pH支持0.01pH和0.1pH，mV支持0.1mV和1mV
• 温度单位可选：℃和 °F
• 支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能
• 支持固件升级功能
• 支持IP67防护等级
• 标配三复合pH电极、电极挂架、硅胶保护套、腕带、便携式手提箱和袋装pH缓冲溶液
智能检测，自动识别
• 智能判别终点，支持连续读数、平衡读数、定时读数
• 分辨率可选：pH支持0.01pH和0.1pH，mV支持0.1mV和1mV
• 支持自动/手动温度补偿
• 支持1~5点pH电极标定
• 具有pH标液组管理功能，自动识别GB、DIN、NIST标液组和自定义标液组
数据管理，信息追溯
• 支持数据存储（1000套）、查阅、删除、传输和打印
• 支持多种查阅方式，查阅结果以曲线方式显示
• 符合GLP，实现数据追溯
• 支持连接标准RS-232串口打印机打印测量结果，打印格式可选
• 具有 USB 接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输，支持连接LIMS系统
电源管理
• 大容量锂电池供电，支持连接PC和移动电源充电
• 具有电池电量提示功能和充电状态提醒功能
• 支持背光调节
参考标准
• GB/T 11165-2005 实验室pH计
• JJG 119-2018 实验室pH（酸度）计
• HJ 1396-2024 水质 水温的测定 传感器法
技术参数
	型号

	PHBJ-260F


	pH级别

	0.01级


	测量参数

	pH，mV，温度


	mV

	范围

	（-2000.0～2000.0）mV


	

	最小分辨率

	0.1mV


	

	电子单元示值误差

	±0.1%或±0.3mV


	pH

	范围

	（-2.00～20.00）pH


	

	最小分辨率

	0.01pH


	

	电子单元示值误差

	±0.01pH


	温度

	范围

	（-5.0～110.0）℃/（23.0~230.0）℉


	

	最小分辨率

	0.1℃/0.1℉


	

	电子单元示值误差

	±0.2℃


	

	仪器示值误差

	±0.4℃（0.0℃~60.0℃），±1.0℃（其他范围）


	电源

	可充锂电池，电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 5V）


	尺寸，重量

	90×255×40mm，约0.5kg




网站：https://www.shleici.cn/
image1.jpg




