ZDJ-5B-G自动滴定仪
ZDJ-5B-G型自动滴定仪支持光度和电位滴定。7寸彩色触摸屏，导航式操作，使得滴定检测简单方便。可支持两套滴定管路（含一套内置滴定管路和一套可选配的外置滴定管路），需经常更换滴定剂的用户使用会更为便捷；支持直接连接自动进样器，实现批量样品的自动测量，可满足客户批量检测需求。
● 仪器支持电位滴定和光度滴定（光度电极需根据应用需要另行选购）；
● 7 寸彩色触摸电容屏，导航式操作；实时显示测试方法、滴定曲线和测量结果
● 含一套内置滴定管路，可拓展第二套滴定管路（选配，外置）
● 采用阀门滴定管一体化设计，直接更换，有效避免干扰，支持10mL、20mL 多种滴定管
● 支持动态滴定、等量滴定、预设终点滴定、恒滴定和手动滴定等多种滴定模式；支持酸碱滴定、非水相酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定和络合滴定等多种滴定方法
● 可定义计算公式，直接显示计算结果；支持滴定方法的建立、编辑、拷贝和查阅，可存储 100 套滴定方法；可自定义 10 个滴定方法快捷方式
● 支持滴定剂管理功能
● 支持 pH 的标定、测量功能
● 支持滴定结果重新计算功能；支持数据管理，可存储 200 套符合GLP 要求的滴定结果；支持数据统计功能，允许用户将滴定结果进行统计、查阅、分析、比较
● 支持中 / 英文两种操作语言；支持用户管理功能；支持断电保护功能和自诊断功能
● 支持 USB、RS232 连接 PC，双向通讯，支持 U 盘即插即用，随机赠送 REX 滴定专用软件，符合 GMP 规范
● 可直接连接自动进样器实现批量样品的自动测量
技术参数
	型号

技术参数

	ZDJ-5B-G


	滴定装置

	容量滴定单元                
               
               
               

	滴定分析重复性

	0.2%


	

	

	滴定容量允许误差

	10ml滴定管：±0.025ml；20ml滴定管：±0.035ml


	

	

	滴定体积精度

	0.0001mL


	

	

	滴定管分辨率

	1/30000


	测量装置

	电位滴定模块

	测量范围

	（-1999.99～1999.99）mV，（0.000～14.000）pH


	

	

	分辨率

	0.01mV，0.001pH


	

	

	基本误差

	±0.03%FS，±0.01pH


	

	

	稳定性

	（±0.3mV±1个字）/3h


	

	光度滴定模块

	测量范围

	（50～1500）mV


	

	

	稳定性

	±10mV/15min


	

	温度补偿                
               

	测量范围

	（-5.0～105.0）℃


	

	

	分辨率

	0.1℃


	

	

	基本误差

	±0.3℃


	电源

	AC（220±22）V；频率（50±1）Hz


	尺寸（mm），重量（kg）

	340×400×400，10
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