ZDY-504型水分测定仪
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产品描述
主要特点
• 支持包括容量法，库仑法全范围水分含量的测量，满足常量水分 （固态，液态），微量水分（液态）的不同用户测量需求
• 液晶显示屏，按键操作，电脑中文软件同时控制或分别控制，实时显示有关测试方法，测试结果
• 无污染测量分析过程：防漏液装置和废液瓶防倒吸装置，全自动进液，排液，KF 试剂混合以及自动清洗功能，防滴定杯溶液溢出保护功能，防止用户直接接触 KF 试剂，保证测量和使用工作人员和环境的安全
• 支持自动滴定模式、恒滴定模式和KF滴定度测定模式等多种滴定模式，满足不同类型样品的水分测量
• 支持mg、mg/L、%、ppm 等多种测量结果单位
• 符合GLP规范，支持数据存储（容量法，库仑法各200套）、查阅、删除、传输和打印
• RS-232接口支持打印机和卡氏样品加热炉
参考标准
• GB/T 26793-2011 库仑法微量水分测定仪 
• JJG 1044-2008 卡尔•费休库仑法微量水分测定仪
• JJG 1154-2018 卡尔•费休容量法水分测定仪 
技术参数
	型号

	ZDY-504


	原理

	容量法

	库仑法


	测量范围

	（0.1～250.0）mg

	10μg～20mg


	显示单位

	mg，mg/L，%，ppm

	μg，mg，%，ppm，mg/L，μg/mL


	重复性

	≤0.5%

	100μg点的测量值的相对标准偏差（RSD）≤3%


	极化电流误差

	（1±0.20）µA，（50±10）µA

	（1±0.20）µA


	电解电流

	/

	10.722mA，20mA，53.61mA，107.22mA


	电解速率

	/

	1µg（H2O）/s，1.86µg（H2O）/s，5µg（H2O）/s，10µg（H2O）/s


	电解速度

	/

	电解1000μg的水所用的测量时间≤3min


	电源

	AC 220V±22V, 50Hz±1Hz


	尺寸，重量

	340×400×400mm，约10kg
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