WZT-701A型在线浊度监测仪
WZT-701A型在线浊度监测仪可进行温度和浊度的测量。主要应用于环保行业、自来水水源监测、环境保护监测部门等不同领域的水质监测。
● 采用大屏幕点阵式液晶
● 量程可选：（0.00～99.99）NTU、（0.0～1000.0）NTU
● 支持连续测量和间断测量两种模式
● 具有清洗控制功能
● 支持单点标定或两点标定
● 支持自动上、下限报警功能和断电保护功能
● 具有（4～20）mA DC隔离信号输出，输出上限和输出下限可任意设置
● 具有RS-485输出接口
技术参数
	型号

	WZT-701A


	测量范围

	（0.00～99.99）NTU（配套TGF-05）
（0.0～1000.0）NTU（配套TGF-1000）


	分辨率

	0.01NTU；0.1NTU


	仪器基本误差

	±10%或±0.2NTU取最大值（配套TGF-05）
±10%或±2NTU取最大值（配套TGF-1000）


	重复性

	不大于2%


	线性误差

	±2%


	零点漂移

	±3%FS/24h


	量程漂移

	±5%FS/24h


	仪表防护等级

	IP65


	电源

	AC （220±22）V，（50±1）Hz


	传感器线缆长度（m）

	3


	尺寸（mm），重量（kg）

	166×166×110，2


	开孔尺寸（mm）

	140×140


	进出水接口

	3/8 "快插
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