WZT-701在线浊度监测仪
WZT-701型在线浊度监测仪是用来测量自来水、饮用水、地表水、工业过程用水的浊度值。

采用大屏幕点阵式液晶，可同时显示浊度和温度值；

支持单点标定或两点标定；
支持自动上、下限报警功能和断电保护功能；
具有（4～20）mA DC隔离信号输出，输出上限和输出下限可任意设置；
具有RS-232数字接口；
技术参数
	型号

	WZT-701


	测量范围

	（0.00～500.0）NTU


	分辨率

	0.01NTU；0.1NTU


	仪器基本误差

	±10%


	重复性

	不大于2%


	零点漂移

	±0.5%FS/30min ，±1%FS/24h


	量程漂移

	±5%FS/24h


	仪表防护等级

	IP65


	电源

	AC （220±22）V，（50±1）Hz；或DC 24V


	传感器线缆长度（m）

	9


	尺寸（mm），重量（kg）

	166×166×110，2


	开孔尺寸（mm）

	138×138


	进出水接口

	3/8 "快插
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