SJG-792A在线余氯/总氯监测仪

    



    SJG-792A在线余氯/总氯监测仪，可配套德国进口余氯传感器和总氯传感器，检测响应快、性能稳定、使用寿命长、维护量少，适用于医疗废水、污水处理、工业废水、自来水、泳池等各种水质中余氯和总氯的在线监测。


    



    ● 膜式安培法测量原理，采用覆膜法三电极式恒定电流测量系统，适用于各种水质条件，可耐受表面活性剂成分；


    ● 采用单片机控制，菜单操作，方便简单；


    ● 可测量水样的余氯值和温度值，或者总氯值和温度值；


    ● 具有自动温度补偿功能，支持DPD法比对标定；


    ● 具有隔离输出(4～20)mA DC信号，输出上限和输出下限可无级调整；


    ● 具有隔离(RS－485)数字信号输出；


    ● 具有自动上、下限报警功能；


    ● 具有数据保持功能，即在仪器进行其他工作如自动清洗功能时，显示屏上保持原来的测量数据，在仪器恢复正常测量状态后显示新的测量数据；


    ● 具有储存和查询功能，可储存2000套测量数据；


    ● 盘装式或墙挂式安装均可，便于安装、操作及维修。

	
                    型号
                

                    技术参数
                

	
                    SJG-792A
                


	

	
                    余氯
                

	
                    总氯
                

	
                    二氧化氯
                


	
                    测量范围
                

                    (两种规格可选)
                

	
                    (0.000～2.000)mg/L
                

                    (0.05～20.00)mg/L
                

	
                    (0.000～2.000)mg/L
                

                    (0.05～20.00)mg/L
                

	
                    (0.000～2.000)mg/L
                

                    (0.05～20.00)mg/L
                


	
                    分辨率
                

	
                    0.01mg/L
                

	
                    0.01mg/L
                

	
                    0.01mg/L
                


	
                    测量精度
                

	
                    在4mg/L以内，误差<1%；在16mg/L以内，误差<3%
                

	
                    在4mg/L以内，误差<1%；在16mg/L以内，误差<3%
                

	
                    在4mg/L以内，误差<1%；在16mg/L以内，误差<3%
                


	
                    样品流速
                

	
                    15～30L/H
                

	
                    15～30L/H
                

	
                    15～30L/H
                


	
                    pH适用范围
                

	
                    4～9pH
                

	
                    4～12pH
                

	
                    1-12pH
                


	
                    电极尺寸
                

	
                    直径约25mm；长度约205mm
                

	
                    直径约25mm；长度约205mm
                

	
                    -
                


	
                    工作温度
                

	
                    0 ～45℃（水中无冷凝）
                

	
                    0 ～45℃（水中无冷凝）
                

	
                    0 ～50℃（水中无冷凝）
                


	
                    成套配置
                

	
                    SJG-792A主机1台，德国进口余氯传感器1支，线缆1根5米，测量流通池1套
                

	
                    SJG-792A主机1台，德国进口总氯传感器1支，线缆1根5米，测量流通池1套
                

	
                    SJG-792A主机1台，德国进口二氧化氯传感器1支，线缆1根5米，测量流通池1套
                


	
                    其他
                

	
                    首次运行时间约2小时
                

                    正常工作后响应时间T90约2分钟
                

	
                    首次运行时间约2小时
                

                    正常工作后响应时间T90约3分钟（盐水约5分钟）
                

	
                    首次运行时间约1小时
                

                    正常工作后响应时间T90约1分30秒
                


	
                    流通池进水出水管径
                

	
                    1/4 "快插
                


	
                    电源
                

	
                    AC （220±22）V，（50±1）Hz；或DC 24V
                


	
                    仪表防护等级
                

	
                    IP65
                


	
                    尺寸（mm），重量（kg）
                

	
                    166×166×110，2.5
                


	
                    开孔尺寸（mm）
                

	
                    138×138
                




网站：https://www.shleici.cn/
