SJG-791在线余氯监测仪
SJG-791型在线余氯监测仪用于水处理厂、自来水、饮用水、医疗卫生用水、工业过程水中余氯的在线监测；用于游泳池水中余氯消毒剂的监测。


● 采用大屏幕点阵式液晶，可同时显示余氯、pH和温度值；
● 支持余氯的自动pH补偿和自动温度补偿；
● 支持自动保存测量结果，最多可保存2000组数据；
● 支持对余氯或pH测量值设置报警上、下限和回差；
● 支持断电保护功能；
● 具有两路（4～20）mA DC隔离信号输出，对应余氯或pH测量值的数据输出，输出下限和输出上限可任意设置；
● 具有RS-232或RS-485数字接口（2选1），Modbus通讯协议。


	型号
技术参数

	SJG-791


	测量范围

	余氯

	（0.00～20.00）mg/L


	

	pH

	（0.00～14.00）pH


	

	温度

	（0.0～60.0）℃


	分辨率

	余氯

	0.01mg/L


	

	pH

	0.01pH


	

	温度

	0.1℃


	仪器基本误差

	余氯

	±10%（≥0.5mg/L）；或±0.05mg/L（＜0.5mg/L）


	

	pH

	±0.05pH


	

	温度

	±0.5℃


	仪器线性误差

	余氯

	±3.0%FS


	电子单元基本误差

	余氯

	±4%（≥0.5mg/L）或±0.02mg/L（＜0.5mg/L）


	

	pH

	±0.01pH


	

	温度

	±0.3℃


	电子单元稳定性

	余氯

	 ±1%FS/24h


	90%响应时间

	2min


	仪表防护等级

	IP65


	电源

	AC （220±22）V，（50±1）Hz；或DC 24V


	传感器线缆长度（m）

	3


	尺寸（mm），重量（kg）

	166×166×110，2


	开孔尺寸（mm）

	138×138


	进水流速

	0.4L/min


	配套（自选）配件

	流通池（进出水接口尺寸：3/8 "快插）




网站：https://www.shleici.cn/
