TN-586在线总氮自动监测仪
TN-586 在线总氮（TN）自动监测仪可应用于河流、湖泊水库、地下水水质在线监测；自来水厂水质在线监测；市政污水处理厂进出口水质在线监测；工业污染源废水在线监测。
● 可靠性高、抗干扰能力强，适用于恶劣的工作环境；
● 智能故障自诊断功能，仪器管理和维护方便；
● 支持多层密码保护功能；
● 断电保护设计，具有断电、再上电的数据自动恢复功能；
● 超标报警，与采样器配合使用，实现超标留样；
● RS232或RS485输出，1路4~20mA输出（可选2路4~20mA输出），网络链接，实现数据共享及远程控制；
● 适用于污染源和地表水的测量，也可以适用于污水处理过程中的检测；
● 顺序注射分析法，流路简单，试剂消耗低，自动化程度高；
● 采用多通道阀，防腐性能强，使用寿命长，安全可靠。
技术参数
	型号

	TN-586


	测量方法

	碱性过硫酸钾消除紫外分光光度法


	测量范围

	0～100mg/L（可根据客户要求扩展）


	准确度

	示值误差≤±10%


	重复性误差

	≤±10%


	检测下限

	0.1mg/L


	测量周期

	最小测量周期为40min


	采样周期

	时间间隔（10-9999min任意可调）和整点测量模式


	校正模式

	手动和自动两种模式


	通信输出

	RS232或RS485及模拟量（4-20）mA


	尺寸（mm），重量（kg）

	550×400×1680，50




网站：https://www.shleici.cn/
