TP-585在线总磷监测仪
TP-585 在线总磷监测仪适于总磷在0～50mg/L范围内的废水。大部分常见的离子不干扰测定，但是对于部分含有大量有机物的样品，测量结果可能会偏低。适用于实验室及测现场在线快速水质分析；河流、湖泊水库、地下水水质在线监测；自来水厂水质在线监测；工业污染源废水在线监测；市政污水处理厂进出口水质在线监测。


● 仪器的消解比色一体化，结构简单可靠，减少产生误差的可能；
● 采用进口改型聚四氟乙烯透明软管，管径大于1.5mm，减少了水样颗粒堵塞机率；
● 可以自动清洗采样管道，防止藻类或者生物膜的生成；
● 异常复位和断电后来电，仪器自动排除仪器内残留反应物，自动恢复工作状态；
● 异常报警和断电不会丢失数据；触摸屏显示及指令输入；故障率低、维护量小、试剂消耗量小；
● 支持多层密码保护功能；
● 智能故障自诊断功能报警提示，仪器管理和维护十分方便；
● RS232或RS485输出；1路4~20mA输出（可选2路4~20mA输出），可选2路继电器输出；
● 采用多通道阀，防腐性能强，使用寿命长，安全可靠。
技术参数
	型号

	TP-585


	测量方法

	钼酸铵分光光度法


	测量范围

	0～50mg/L


	准确度

	示值误差≤±10%


	重复性误差

	≤±10%


	检测下限

	0.01 mg/L


	测量周期

	最小测量周期为40min，据实际水样可在5-120min任意修改消解时间


	采样周期

	时间间隔（20-9999min任意可调）和整点测量模式


	校正

	仪器可定时进行灵敏度和零点校正


	校准周期

	1-99天任意间隔任意时刻可调


	维护周期

	一般每月一次，每次约30min


	模拟输出

	1路4-20mA输出（可选2路4-20mA输出）


	信号接口

	RS232或RS485


	开关量

	可选1-6路继电器输出，容量220VAC/2A


	环境要求

	建议温度＋5-28℃；湿度≤99%（不结露）


	电源

	AC：(220±22)V，(50±5)Hz,5A


	尺寸（mm），重量（kg）

	550×400×1680，50
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