COD-583在线高锰酸盐指数监测仪
COD-583在线高锰酸盐指数监测仪是基于中国国家标准方法高锰酸钾氧化法的新一代全自动COD在线分析仪，该产品是仪电科技在多年水质分析类产品研究基础上推出的一款免维护在线检测仪器。适用于污染源和地表水的测量，也可以适用于化工行业、污水处理过程中的在线监测。


● 本仪器采用高锰酸钾氧化-化学测量滴定法，可消除颜色和浊度的误差；
● 独特的设计，使其较之同类产品具有更低故障率、维护量、试剂消耗量，更高的性价比和更强的抗干扰能力；
● 采用进样计量系统，每个样品单独计量，测量准确，无试剂混合交叉污染；
● 滴定系统最小滴定量为0.0025mL，确保测量的准确；
● 采用进口FEP透明软管，管径大于1.0mm，减少了水样颗粒堵塞几率；
● 支持零点核查和量程核查，防止零点漂移和量程漂移所带来的系统误差；
● 断电保护设计，具有断电、再上电数据自动恢复功能；
● 支持多层密码保护功能；
● 智能故障自诊断功能，仪器管理和维护十分方便；
● 支持RS-232/RS485输出，具有网络功能，通过网络可实现数据远程控制；
● 采用顺序注射分析法，流路简单，试剂消耗低，自动化程度高；
● 采用多通道阀，防腐性能强，使用寿命长，安全可靠。
技术参数
	型号

	COD-583型在线高锰酸盐指数监测仪


	测量方法

	高锰酸钾氧化-化学测量滴定法


	测量范围

	0-20mg/L，20-100 mg/L


	准确度

	示值误差≤±5%


	重复性误差

	≤±5%


	检测下限

	1 mg/L


	测量周期

	最小测量周期为40min


	采样周期

	时间间隔（20-9999min任意可调）和整点测量模式


	校正

	仪器可定时进行灵敏度和零点校正


	校正周期

	1-99天任意间隔任意时间可调


	维护周期

	一般每月1次，每次约30min


	模拟输出

	1路4-20mA输出（可选2路4-20mA输出）


	信号接口

	RS232/RS485


	开关量

	可选1-6路继电器输出，容量220VAC/2A


	环境要求

	建议温度（5-35）℃，湿度≤85%（不结露）


	电源

	AC:(220±22)V，（50±5）Hz，5A


	尺寸（mm），重量（kg）

	550×400×1680，50


	其他

	异常报警和断电不会丢失数据，触摸屏显示及指令输入，
异常复位和断电后来电，仪器自动排除仪器内残留反应物，
自动恢复工作状态。








网站：https://www.shleici.cn/
