PF-5型在线氟离子电极 (配套专用电极）
PF-5型在线氟离子电极
(DWG-8003型氟离子自动监测仪配套专用电极）
 
测量范围：1.0-1x10-6 mol/L
温度范围：5-45 ℃
电极材质：有机玻璃
敏感膜：单晶
外形尺寸：Φ12×105 mm
接插件：U型叉片
连接线：1m
安装方式：插入式安装
网站：https://www.shleici.cn/
