在线氯离子电极（配套专用电极）
在线氯离子电极
（DWG-8004型氯离子自动监测仪配套专用电极）
测量范围：1.0-1x10-6 mol/L
温度范围：5-45 ℃
电极材质：有机玻璃
敏感膜：单晶
外形尺寸：Φ12×105 mm
接插件：U型叉片
连接线：1m
安装方式：插入式安装
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