963221超纯水pH三复合电极
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产品描述
主要特点
• 适用于测定溶液pH
• 适用于pH计，离子计，多参数测定仪，滴定仪
• 玻璃材质，易于清洗，可耐有机腐蚀
• 适合超纯水溶液pH的测定
技术参数
	名称

	超纯水pH三复合电极


	型号

	963221


	pH范围

	(0～11)pH


	材质

	玻璃


	液接界

	不可移动玻璃磨口


	敏感膜

	玻璃球泡


	参比结构

	长效参比


	参比填充液

	3 M KCl


	工作温度

	(0~80)℃


	尺寸

	Φ12×120mm


	温补元件

	2.25KΩ


	接口

	BNC(Q9)& 四芯航空插
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