972101氟离子复合电极
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产品描述
主要特点
• 适用于测定溶液中的氟离子浓度
• 适用于离子计，多参数测定仪
• 塑料材质，质地坚固
技术参数
	名称

	氟离子复合电极


	型号

	972101


	类别

	复合电极


	离子

	F-


	范围

	1×10-6M～饱和


	

	19μg/L~饱和


	敏感膜材质

	晶体膜


	材质

	聚丙烯


	尺寸

	Φ12×120mm


	工作温度

	(0~80)℃


	接口

	BNC(Q9)


	液接界

	可分离环形磨口


	参比填充液

	可充


	参比结构

	ClickOk 参比系统


	工作pH

	5~7


	常见干扰离子

	OH-
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