CDJ-3型有隔膜电解电极
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产品描述
主要特点
• 适用于微量水分的测定
• 需与指示电极联用
• 适用于卡尔费休库仑法
• 玻璃材质，易于清洗，耐有机腐蚀
技术参数
	名称

	有隔膜电解电极


	型号

	CDJ-3


	类型

	隔膜电解电极


	接口

	四芯航空插


	适用仪器

	ZDY-504型水分测定仪(2023)
SFK-506VC型卡式水分仪
SFK-506C型卡式水分仪
SFK-503C型卡式水分仪
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