填充液/补充液
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产品描述
主要特点
• 填充液/补充液作用是提供稳定的参比电势，并通过电极末端的液接界与样品溶液形成缓慢、稳定的离子接触，确保参比回路的完整和稳定。
• 非水填充液，LiCl浓度恒定（如3M饱和溶液），用于建立非水体系参比基准。
• 电极补充液(粉剂)：保质期长、方便运输。
• 填充液/补充液（瓶装）：主要用于实验室和野外现场测定。
• 填充液/补充液/非水填充液适用于参比系统，主要用于pH复合电极，复合滴定电极，和参比电极。
技术参数
	规格

	名称

	描述

	适用


	填充液(250mL)

	填充液

	适用于可加液电极补充参比填充液, 250mL

	pH电极


	非水填充液(250mL)

	填充液

	适用于非水滴定电极补充参比填充, 250mL

	滴定电极


	电极补充液(100mL)

	补充液

	100mL(3mol/L KCl溶液)

	pH电极


	电极补充液(250mL)

	补充液

	250mL(3mol/L KCl溶液)

	pH电极


	电极补充液(粉剂)

	补充液

	粉剂(3mol/L KCl)

	pH电极


	参比填充液 J型(250mL)

	填充液

	982244银滴定电极

	滴定电极
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