离子选择性电极相关试剂
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产品描述
主要特点
• 离子电极填充液，作用是提供稳定的参比电势，并通过电极末端的液接界与样品溶液形成缓慢、稳定的离子接触，确保参比回路的完整和稳定。
• 填充液（瓶装），主要用于实验室和现场测定。
• 离子电极校准溶液，可逐级稀释后用于离子电极的校准。
• 离子强度调节剂，是一种用于保持溶液具有较高离子强度的缓冲溶液。用于固定溶液的离子强度、控制溶液的pH值、以及掩蔽和络合干扰离子。
技术参数
	规格

	名称

	描述

	适用


	PNH3-1氨气敏电极填充液(60mL)

	填充液

	单瓶(60mL)

	60mL


	PNH3-3氨气敏电极填充液(60mL)

	填充液

	单瓶(60mL)

	60mL


	ISE参比填充液 A型(250mL)

	填充液

	氟, 钙离子复合电极

	250mL


	ISE参比填充液 B型(250mL)

	填充液

	氯, 铅离子复合电极

	250mL


	ISE参比填充液 D型(250mL)

	填充液

	溴, 碘, 铜离子复合电极

	250mL


	ISE参比填充液 E型(250mL)

	填充液

	钾离子复合电极

	250mL


	ISE参比填充液 F型(250mL)

	填充液

	铵离子复合电极

	250mL


	ISE参比填充液 G型(250mL)

	填充液

	钠离子复合电极

	250mL


	ISE参比填充液 H型(250mL)

	填充液

	氨气敏复合电极

	250mL


	ISE参比填充液 I型(250mL)

	填充液

	硝酸根, 氟硼酸根离子复合电极

	250mL


	氟离子电极校准溶液(250mL)

	校准液

	0.1mol/L, 氟离子复合电极

	250mL


	氯离子电极校准溶液(250mL)

	校准液

	0.1mol/L, 氯离子复合电极

	250mL


	溴离子电极校准溶液(250mL)

	校准液

	0.1mol/L, 溴离子复合电极

	250mL


	碘离子电极校准溶液(250mL)

	校准液

	0.1mol/L, 碘离子复合电极

	250mL


	铜离子电极校准溶液(250mL)

	校准液

	0.1mol/L, 铜离子复合电极

	250mL


	铅离子电极校准溶液(250mL)

	校准液

	0.1mol/L, 铅离子复合电极

	250mL


	钠离子电极校准溶液(250mL)

	校准液

	0.1mol/L, 钠离子复合电极

	250mL


	钾离子电极校准溶液(250mL)

	校准液

	0.1mol/L, 钾离子复合电极

	250mL


	铵离子电极校准溶液(250mL)

	校准液

	0.1mol/L, 铵离子复合电极

	250mL


	硝酸根离子电极校准溶液(250mL)

	校准液

	0.1mol/L, 硝酸根离子复合电极

	250mL


	钙离子电极校准溶液(250mL)

	校准液

	0.1mol/L, 钙离子复合电极

	250mL


	氟硼酸根电极校准溶液(250mL)

	校准液

	0.1mol/L, 氟硼酸根电极

	250mL


	高氯酸根电极校准溶液(250mL)

	校准液

	0.1mol/L, 高氯酸根电极

	250mL


	氨气敏电极校准溶液(250mL)

	校准液

	0.1mol/L, 氨气敏电极

	250mL


	余氯电极校准溶液(250mL)

	校准液

	0.1mol/L, 余氯电极

	250mL


	离子强度调节剂 I型(250mL)

	调节剂

	氯, 溴, 碘, 铜离子复合电极, 适用于常规溶液

	250mL


	离子强度调节剂 II型(250mL)

	调节剂

	钙离子复合电极, 适用于常规溶液

	250mL


	离子强度调节剂 III型(250mL)

	调节剂

	钾离子复合电极, 适用于常规溶液

	250mL


	离子强度调节剂 IV型(250mL)

	调节剂

	铵离子复合电极, 适用于常规溶液

	250mL


	离子强度调节剂 V型(250mL)

	调节剂

	硝酸根, 氟硼酸根离子复合电极, 高氯酸根电极, 适用于常规溶液

	250mL


	离子强度调节剂 VI型(250mL)

	调节剂

	铅离子复合电极, 适用于常规溶液

	250mL


	离子强度调节剂 VII型(250mL)

	调节剂

	钠离子复合电极, 适用于常规溶液

	250mL


	常规浓度氨气敏电极离子强度调节剂II型(250mL)

	调节剂

	氨气敏电极, 适用于常规溶液

	250mL


	余氯调节剂 A(250mL)

	调节剂

	余氯电极(酸试剂), 适用于常规溶液

	250mL


	余氯调节剂 B(250mL)

	调节剂

	余氯电极(碘试剂), 适用于常规溶液

	250mL


	离子强度调节剂 X型(250mL)

	调节剂

	氟离子复合电极, 适用于常规溶液

	250mL


	低浓度总离子强度调节缓冲液(250mL)

	调节剂

	氟离子复合电极, 用于氟离子浓度小于0.4ppm(2x10-5mol/L)的样品

	250mL


	常规浓度总离子强度调节缓冲液 II(250mL)

	调节剂

	氟离子复合电极, 适用于常规溶液

	250mL


	抗干扰总离子强度调节缓冲液 IV(250mL)

	调节剂

	氟离子复合电极, 用于铁, 铝离子浓度大于氟离子100倍以上的样品

	250mL
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