多参数相关试剂
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产品描述
主要特点
• 指标参数包含金属，无机物，消毒剂，综合污染指标，物理综合指标和有机物等
• 金属(20)：硼、砷、铜、镉、铅、锌、汞、铁、锰、钙、铝、镍、银、钡、钼、钴、铍、总铬、六价铬、亚铁离子
• 无机物(18)：硝酸盐氮、硝酸盐、亚硝酸盐氮、亚硝酸盐、总磷酸盐、铵离子、亚硫酸盐、硫酸盐、氯化物、氟化物、亚氯酸盐、氯酸盐、氰化物(CN-)、硫化物、水硬度、硅酸盐、二氧化硅、总碱度
• 消毒剂(8)：余氯、总氯、二氧化氯、臭氧、溴酸盐、过氧化氢、一氯胺(DPD)、一氯胺(靛酚法)
• 综合污染指标(6)：氨氮、总氮、总磷、COD(低)、COD(高)、高锰酸盐指数
• 物理综合指标(7)：色度、浊度、悬浮物、pH(4.8-6.4)、pH(6.2-7.6)、pH(6.8-8.4)、pH(8.0-9.6)
• 有机物(4)：甲醛、阴离子洗涤剂、挥发酚、尿素
• 试剂分为校准试剂和工作试剂
• 采用便携式小包装和预制管设计，具有方便携带、使用快捷、即用即抛的特点
• 适用于DGB-480型多参数水质分析仪
技术参数
	规格

	名称

	参数

	描述及产品配置


	400NTU浊度校准液(100mL)

	浊度试剂

	浊度

	400NTU, 100mL, 1瓶


	长效浊度校准套装(20~200NTU)

	浊度试剂

	浊度

	φ25×60, (20/200)NTU


	长效浊度校准套装(20-500NTU)

	浊度试剂

	浊度

	φ25×60, (20/200/500)NTU


	氨氮标准溶液(100mL)

	比色试剂

	氨氮

	200mg/L, 100mL, 1瓶


	氨氮试剂包(套装)

	比色试剂

	氨氮

	纳氏试剂法, 检出限0.030mg/L, 测量范围0.03~10.00mg/L, 100次, 氨氮, 铵离子通用


	COD标准液150mg/L(250ml)

	比色试剂

	0~150mg/L COD

	150mg/L, 250mL, 1瓶


	COD预制管试剂(0～150mg/L)

	比色试剂

	0~150mg/L COD

	重铬酸钾法, 0~150mg/L, 25支/箱(10mL比色管)


	COD标准液1500mg/L(250ml)

	比色试剂

	0~1500mg/L COD

	1500mg/L, 250mL, 1瓶


	COD预制管试剂(0～1500mg/L)

	比色试剂

	0~1500mg/L COD

	重铬酸钾法, 0~1500mg/L, 25支/箱(10mL比色管)


	磷标准溶液25 mg/L(100mL)

	比色试剂

	总磷

	25mg/L, 100mL, 1瓶


	总磷试剂包(套装)

	比色试剂

	总磷

	钼酸铵法, 检出限0.050mg/L, 测量范围0.05~1.000mg/L, 250次, 总磷, 总磷酸盐通用


	总氮校准液粉剂

	比色试剂

	总氮

	纯水配制, 100mg/L, 1000mL


	总氮试剂包(套装)

	比色试剂

	总氮

	碱性过硫酸钾消解-变色酸钠法, 检出限1.000mg/L, 测量范围1~30.0mg/L, 预制管试剂, 25支/盒


	高锰酸盐指数校准液(100mL)

	比色试剂

	高锰酸盐指数

	100mg/L, 100mL, 1瓶


	高锰酸盐指数试剂包(套装)

	比色试剂

	高锰酸盐指数

	高锰酸盐法, 检出限0.500 mg/, 测量范围0.5~10.0mg/L, 100次


	余氯校准试剂包(套装)

	比色试剂

	余氯

	25次, 余氯/总氯/一氯胺的校准


	余氯试剂包(套装)

	比色试剂

	余氯

	DPD法, 共100次
测量范围
(0.02~5.00)mg/L(φ16mm 比色管) 
(0.01~3.00)mg/L(φ25mm 比色瓶) 
(0.20~12.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶)


	余氯校准试剂包(套装)

	比色试剂

	余氯, 总氯

	25次, 余氯/总氯/一氯胺的校准


	余氯/总氯试剂包(套装)

	比色试剂

	余氯, 总氯

	DPD法, 共100次
余氯测量范围
(0.02~5.00)mg/L(φ16mm 比色管) 
(0.01~3.00)mg/L(φ25mm 比色瓶) 
(0.20~12.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶)
总氯测量范围
(0.02~5.00)mg/L(φ16mm 比色管)
(0.01~3.00)mg/L(φ25mm 比色瓶)
(0.20~12.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶)


	二氧化氯校准试剂包(套装)

	比色试剂

	二氧化氯

	25次, 二氧化氯的校准


	余氯/二氧化氯试剂包(套装)

	比色试剂

	二氧化氯

	DPD法, 共100次
余氯测量范围
(0.02~5.00)mg/L(φ16mm 比色管) 
(0.01~3.00)mg/L(φ25mm 比色瓶) 
(0.20~12.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶)
二氧化氯测量范围
(0.04~10.00)mg/L(φ16mm 比色管) 
(0.02~6.00)mg/L(φ25mm 比色瓶) 
(0.40~24.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶)


	臭氧试剂包(套装)

	比色试剂

	臭氧

	靛蓝法, 检出限0.020mg/L, 测量范围0.02~2.00mg/L, 100次


	余氯校准试剂包(套装)

	比色试剂

	一氯胺(DPD法)

	余氯/总氯/一氯胺的校准
校准液 100mg/L, 30mL, 1瓶 780800N05 碘化钾粉剂 0.1g, 25包/袋 酸试剂 2mL, 1瓶, 25次


	一氯胺(DPD法)试剂包

	比色试剂

	一氯胺(DPD法)

	DPD法, 共100次
一氯胺测量范围
(0.02~5.00)mg/L(φ16mm 比色管) 
(0.01~3.00)mg/L(φ25mm 比色瓶) 
(0.20~12.0)mg/L(光程 5mm 比色瓶)


	一氯胺(靛酚法)校准试剂包

	比色试剂

	一氯胺(靛酚法)

	靛酚法, 一氯胺的校准


	一氯胺(靛酚法)试剂包

	比色试剂

	一氯胺(靛酚法)

	靛酚法, 检出限不大于0.02mg/L, 测量范围0.02~5.00mg/L, 100次


	铬校准液(100mL)

	比色试剂

	六价铬

	100mg/L, 100mL, 1瓶, 六价铬, 总铬通用


	六价铬试剂包(480)

	比色试剂

	六价铬

	二苯碳酰二肼法, 检出限0.020mg/L, 测量范围0.02~2.00mg/L, 100次测量


	铬校准液(100mL)

	比色试剂

	总铬

	100mg/L, 100mL, 1瓶, 六价铬, 总铬通用


	总铬试剂包(套装)

	比色试剂

	总铬

	过硫酸钾氧化-二苯碳酰二肼法, 检出限0.020mg/L, 测量范围0.02~2.00mg/L, 100次测量


	总碱度校准液

	比色试剂

	总碱度

	1000mg/L(以CaCO3计), 50mL, 2瓶


	总碱度试剂包

	比色试剂

	总碱度

	甲基橙光度比色法, 检出限不大于10mg/L, 测量范围0~500mg/L(以CaCO3计), 100次


	水硬度校准液(100mL)

	比色试剂

	水硬度

	1000mg/L, 100mL, 1瓶


	水硬度试剂包(套装)

	比色试剂

	水硬度

	钙镁试剂法, 检出限5.00mg/L, 测量范围5~500mg/L, 100次


	尿素校准液(100mL)

	比色试剂

	尿素

	100mg/L, 100mL, 1瓶


	尿素工作试剂包(套装)

	比色试剂

	尿素

	二乙酰一肟-安替比林法, 检出限0.050mg/L, 测量范围0.05~5.00mg/L, 100次


	锰标准物质溶液(20mL)

	比色试剂

	锰

	1000.0mg/L, 20mL, 1瓶


	锰试剂包(套装)

	比色试剂

	锰

	高碘酸氧化法, 检出限0.100mg/L, 测量范围0.1~20.0mg/L, 100次


	镉标准物质溶液(20mL)

	比色试剂

	镉

	1000.0mg/L, 20mL, 1瓶


	镉试剂包(套装)

	比色试剂

	镉

	镉试剂法, 检出限0.003mg/L, 测量范围0.003~0.300mg/L, 100次


	亚铁离子校准液(100mL)

	比色试剂

	亚铁

	100.0mg/L, 100mL, 1瓶, 亚铁离子, 铁离子通用


	亚铁离子试剂包(套装)

	比色试剂

	亚铁

	邻菲罗啉法 , 检出限0.025mg/L, 测量范围0.025~5.00mg/L, 100次


	亚铁离子校准液(100mL)

	比色试剂

	铁

	100.0mg/L, 100mL, 1瓶, 亚铁离子, 铁离子通用


	铁试剂包(套装)

	比色试剂

	铁

	邻菲罗啉法 , 检出限0.025mg/L, 测量范围0.025~5.00mg/L, 100次


	锌标准溶液(100mL)

	比色试剂

	锌

	100mg/L, 100mL, 1瓶


	锌试剂包(套装)

	比色试剂

	锌

	锌试剂法, 检出限0.050mg/L, 测量范围0.05~5.00mg/L, 100次


	铝校准液(100mL)

	比色试剂

	铝

	100mg/L , 100mL, 1瓶


	铝试剂包(套装)

	比色试剂

	铝

	铬天青S法, 检出限0.005mg/L, 测量范围0.005~0.300mg/L, 100次


	铅校准液(100mL)

	比色试剂

	铅

	100mg/L, 100mL, 1瓶


	铅试剂包(套装)

	比色试剂

	铅

	TPPS法(四苯基卟啉四磺酸水合物), 检出限0.025mg/L, 测量范围0.025~1.000mg/L。100次


	铜校准液(100mL)

	比色试剂

	铜

	1000mg/L, 100mL, 1瓶


	铜试剂包(套装)

	比色试剂

	铜

	双环己酮草酰二腙法, 检出限0.025mg/L, 0.025~10.00mg/L, 100次


	钙标准溶液(100mL)

	比色试剂

	钙

	100mg/L, 100mL, 1瓶


	钙试剂包(套装)

	比色试剂

	钙

	偶氮胂法, 检出限0.500mg/L, 测量范围0.5~50.0mg/L, 100次


	汞标准溶液(20mL)

	比色试剂

	汞

	100mg/L, 20mL, 1瓶


	汞试剂包(套装)

	比色试剂

	汞

	镉试剂法, 检出限0.002mg/L, 测量范围0.002~0.200mg/L, 100次


	硼标准液(100mL)

	比色试剂

	硼

	100mg/L, 100mL, 1瓶


	硼试剂包(套装)

	比色试剂

	硼

	甲亚胺-H法, 检出限0.020mg/L, 测量范围0.02~4.00mg/L, 100次


	镍标准溶液(100mL)

	比色试剂

	镍

	100mg/L, 100mL, 1瓶


	镍试剂包(套装)

	比色试剂

	镍

	丁二酮肟法, 检出限0.050mg/L, 测量范围0.05~10.00mg/L, 100次


	钴校准液(100mL)

	比色试剂

	钴

	100mg/L, 100mL, 1瓶


	钴试剂包(套装)

	比色试剂

	钴

	5-CL-PADAB法, 检出限0.005mg/L, 测量范围0.005~1.000mg/L, 100次


	钡校准液(50mL)

	比色试剂

	钡

	100mg/L, 50mL, 1瓶


	钡试剂包(套装)

	比色试剂

	钡

	二溴对甲基偶氮甲磺法, 检出限0.01mg/L, 测量范围0.010~1.000mg/L, 100次


	铍校准液(100mL)

	比色试剂

	铍

	100mg/L , 100mL, 1瓶


	铍试剂包(套装)

	比色试剂

	铍

	铍试剂Ⅲ法, 检出限0.005mg/L, 测量范围0.005~0.080mg/L, 100次


	银校准液(50mL)

	比色试剂

	银

	100mg/L, 50mL, 1瓶


	银试剂包(套装)

	比色试剂

	银

	3, 5-Br2-PADAP法, 检出限0.01mg/L, 测量范围0.01~1.00mg/L, 100次


	钼校准液(100mL)

	比色试剂

	钼

	200mg/L , 100mL, 1瓶


	钼试剂包(套装)

	比色试剂

	钼

	硫氰酸钠法, 检出限0.10mg/L, 0.10~20.00mg/L, 100次


	磷酸盐标准溶液(100mL)

	比色试剂

	总磷酸盐

	100mg/L, 100mL, 1瓶


	总磷试剂包(套装)

	比色试剂

	总磷酸盐

	钼酸铵法, 检出限0.150mg/L, 测量范围0.150~3.00mg/L, 100次, 总磷, 总磷酸盐通用


	亚硝酸盐氮校准液(粉剂)

	比色试剂

	亚硝酸盐氮

	纯水配制, 1000mg/L, 500mL


	亚硝酸盐氮试剂包(500mL)

	比色试剂

	亚硝酸盐氮

	磺胺法, 检出限0.005mg/L, 测量范围0.005~0.500mg/L, 100次, 亚硝酸盐, 亚硝酸盐氮通用


	亚硝酸盐校准液(粉剂)

	比色试剂

	亚硝酸盐

	纯水配制, 1000mg/L, 1000mL


	亚硝酸盐氮试剂包(500mL)

	比色试剂

	亚硝酸盐

	磺胺法, 检出限0.005mg/L, 测量范围0.005~0.500mg/L, 100次, 亚硝酸盐, 亚硝酸盐氮通用


	硝酸盐氮校准液粉剂

	比色试剂

	硝酸盐氮

	纯水配制, 100mg/L, 1000mL


	硝酸盐氮试剂包(套装)

	比色试剂

	硝酸盐氮

	变色酸钠法, 硝酸盐氮: 检出限0.500mg/L, 测量范围0.5~30.0mg/L, 25次, 硝酸盐氮, 硝酸盐通用


	硝酸盐校准液粉剂

	比色试剂

	硝酸盐

	纯水配制, 1000mg/L, 1000mL


	硝酸盐氮试剂包(套装)

	比色试剂

	硝酸盐

	变色酸钠法, 硝酸盐: 检出限0.500mg/L, 测量范围2.5~130.0mg/L, 25次, 硝酸盐氮, 硝酸盐通用


	铵离子标准溶液(100mL)

	比色试剂

	铵离子

	100mg/L, 100mL, 1瓶


	氨氮试剂包(套装)

	比色试剂

	铵离子

	纳氏试剂法, 检出限0.030mg/L, 测量范围0.03~10.00mg/L, 100次, 氨氮, 铵离子通用


	亚硫酸盐标准物质溶液(50mL)

	比色试剂

	亚硫酸盐

	1000.0mg/L, 50mL, 1瓶


	亚硫酸盐试剂包(套装)

	比色试剂

	亚硫酸盐

	甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺法, 检出限2.50mg/L, 测量范围2.5~500.0mg/L, 100次


	氰化物试剂包(套装)

	比色试剂

	氰化物

	异烟酸-巴比妥酸法, 检出限0.005mg/L, 测量范围0.005~0.50mg/L, 100次


	溴酸盐校准液(100mL)

	比色试剂

	溴酸盐

	1000mg/L, 100mL, 1瓶


	溴酸盐试剂包(套装)

	比色试剂

	溴酸盐

	3, 3二甲基萘啶法, 检出限0.005mg/L, 测量范围0.005~2.00mg/L, 100次


	亚氯酸盐校准液(100mL)

	比色试剂

	亚氯酸盐

	1000μg/mL, 100mL, 1瓶


	亚氯酸盐试剂包(套装)

	比色试剂

	亚氯酸盐

	邻联甲苯胺二盐酸盐, 检出限0.02mg/L, 测量范围0.02~2.0mg/L, 100次


	氯酸盐校准液(50mL)

	比色试剂

	氯酸盐

	1000mg/L, 50mL, 1瓶


	氯酸盐试剂包(套装)

	比色试剂

	氯酸盐

	邻联甲苯胺分光光度法, 检出限0.05mg/L, 测量范围0.05~2.00mg/L, 100次


	硫酸盐校准液(100mL)

	比色试剂

	硫酸盐

	5000mg/L, 100mL, 1瓶


	硫酸盐试剂包(套装)

	比色试剂

	硫酸盐

	硫酸钡比浊法, 检出限0.5mg/L, 测量范围0.5~100mg/L, 100次


	氯化物校准液(100mL)

	比色试剂

	氯化物

	1000mg/L, 100mL, 1瓶


	氯化物试剂包(套装)

	比色试剂

	氯化物

	硫氰酸汞法, 检出限1.000mg/L, 测量范围1.000~100.0mg/L, 100次


	硫化物校准液(20mL)

	比色试剂

	硫化物

	100.0mg/L, 20mL, 1瓶


	硫化物试剂包(套装)

	比色试剂

	硫化物

	亚甲基蓝法, 检出限0.01mg/L, 测量范围0.01~1.00mg/L, 100次


	氟化物校准液(100mL)

	比色试剂

	氟

	100mg/L, 100mL, 1瓶


	氟化物试剂包(套装)

	比色试剂

	氟

	氟试剂法, 检出限0.02mg/L, 测量范围 0.02~2.00mg/L, 100次


	阴离子洗涤剂校准液(50mL)

	比色试剂

	阴离子洗涤剂

	1000mg/L, 50mL, 1瓶


	阴离子洗涤剂试剂包(套装)

	比色试剂

	阴离子洗涤剂

	亚甲基蓝法, 检出限0.025mg/L, 测量范围0.025~2.00mg/L, 100次


	挥发酚校准液(20mL)

	比色试剂

	挥发酚

	100mg/L, 20mL, 1瓶


	挥发酚试剂包(套装)

	比色试剂

	挥发酚

	4-氨基安替比林法, 检出限0.02mg/L, 测量范围0.02~2.00mg/L, 100次


	二氧化硅校准液(80mL)

	比色试剂

	二氧化硅

	100mg/L, 80mL, 1瓶(以SiO2计)


	二氧化硅试剂包(套装)

	比色试剂

	二氧化硅

	硅钼蓝光光度法, 二氧化硅: 检出限0.05mg/L, 测量范围0.05~5mg/L(以SiO2计), 100次, 二氧化硅, 硅酸盐通用


	硅酸盐校准液(40mL)

	比色试剂

	硅酸盐

	300mg/L, 40mL, 1瓶(以Si计)


	二氧化硅试剂包(套装)

	比色试剂

	硅酸盐

	硅钼蓝光光度法, 硅酸盐: 检出限0.025mg/L, 测量范围0.025~2.5mg/L(以Si计), 100次, 二氧化硅, 硅酸盐通用


	甲醛标准物质溶液(20mL)

	比色试剂

	甲醛

	1000.0mg/L, 20mL, 1瓶


	甲醛试剂包(套装)

	比色试剂

	甲醛

	乙酰丙酮法 , 检出限0.050mg/L, 测量范围0.05~5.00mg/L, 100次


	过氧化氢标准溶液(50mL)

	比色试剂

	过氧化氢

	1000mg/L, 50mL, 1瓶


	过氧化氢试剂包(套装)

	比色试剂

	过氧化氢

	亚铁离子还原-邻菲罗啉法, 检出限0.025mg/L, 测量范围 0.025~5.00mg/L, 100次


	PH校准液试剂(套装)

	比色试剂

	pH试剂套装

	磷酸二氢钾溶液250mL, 2瓶, 邻苯二甲酸氢钾溶液250mL, 1瓶, 
硼酸-氯化钾溶液250mL, 1瓶, 氢氧化钠溶液250mL, 2瓶


	PH(比色)试剂包(套装)

	比色试剂

	pH试剂套装

	pH(4.8~6.4), pH(6.2~7.6), pH(6.8~8.4), pH(8.0~9.6), 各100次


	PH校准液试剂(4.8~6.4)

	比色试剂

	PH(4.8~6.4)

	邻苯二甲酸氢钾溶液250mL , 1瓶
氢氧化钠250mL , 1瓶
磷酸二氢钾溶液250mL , 1瓶


	PH量程1试剂包(4.8~6.4)

	比色试剂

	PH(4.8~6.4)

	氯酚红, 100次


	PH校准液试剂(6.2~7.6)

	比色试剂

	PH(6.2~7.6)

	磷酸二氢钾溶液 , 250mL , 1瓶
氢氧化钠溶液 , 250mL , 1瓶


	PH量程2试剂包(6.2~7.6)

	比色试剂

	PH(6.2~7.6)

	溴百里酚蓝, 100次


	PH校准液试剂(6.8~8.4)

	比色试剂

	PH(6.8~8.4)

	磷酸二氢钾溶液 , 250mL , 1瓶
氢氧化钠溶液 , 250mL , 1瓶
硼酸-氯化钾溶液, 250mL , 1瓶


	PH量程3试剂包(6.8~8.4)

	比色试剂

	PH(6.8~8.4)

	酚红, 100次


	PH校准液试剂(8.0~9.6)

	比色试剂

	PH(8.0~9.6)

	硼酸-氯化钾溶液, 250mL , 1瓶
氢氧化钠溶液 , 250mL , 1瓶


	PH量程4试剂包(8.0~9.6)

	比色试剂

	PH(8.0~9.6)

	百里酚蓝, 100次
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