上海雷磁T-817-A-3在线温度电极 配套SJG-9435
产品图片
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	在线温度电极的技术参数
	
					型号

	
					测量范围

					（℃）

	
					外壳

					材料

	
					外形尺寸

					（mm）

	
					接插件

	
					防水件

	
					温补元件规格


	
					T-813-A-3

	
					0-60

	
					不锈钢

	
					Φ12×105

	
					三芯航空插

	
					无

	
					PT100


	
					T-813-A-G

	
					0-60

	
					不锈钢

	
					Φ12×105

	
					焊片

	
					无

	
					PT100


	
					T-817-A-3

	
					0-60

	
					不锈钢

	
					Φ16×56

	
					三芯航空插

	
					无

	
					PT100


	
					T-817-A-G

	
					0-60

	
					不锈钢

	
					Φ16×56

	
					插针

	
					无

	
					PT100


	
					T-819-A-H

	
					0-60

	
					不锈钢

	
					Φ5×100

	
					叉片

	
					无

	
					PT100
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