上海雷磁KLS-412型微量水份分析仪（停产）
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仪器功能

	1.大屏幕，LCD显示

	2.测量原理：库仑法

	3.采用的试剂是一种新型的低毒、低污染、可多次重复使用的雷磁无臭K-F试剂

	4.具有漂移终止控制功能、对微量水份泄漏引起的漂移仪器能自动进行判别

	5.操作简单，自动化程度高

	 
技术指标
	
					型号

					技术参数

	
					KLS-412


	
					水份

	
					10&mu;g～20mg


	
					基本误差

	
					&plusmn;(5%检定点+3）ug


	
					电源

	
					（220&plusmn;22）V，（50&plusmn;1）Hz


	
					机箱外型编号

	
					WXS-A010-1


	
					尺寸(mm)，重量(kg)

	
					300&times;235&times;100，3
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