水硬度试剂包
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产品介绍
水硬度试剂包，规格和适用条件见下表。
产品图片采用雷磁官网该试剂系列展示图。
规格与配置
	规格

	名称

	参数

	描述及产品配置


	水硬度试剂包(2024)

	比色试剂

	水硬度 DGB-405F

	钙镁试剂法, 检出限3.00mg/L, 测量范围(3.00~20.0,20.0~100,100~500)mg/L, 50次


	水硬度试剂包(套装)

	比色试剂

	水硬度 DGB-423, DGB-480

	钙镁试剂法, 检出限5.00mg/L, 测量范围5~500mg/L, 100次
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