上海雷磁消解装置COD-571-1
COD-571-1型消解装置是COD-571型化学需氧量测定仪的配套消解装置，可同时进行21个样品消解反应，降低能耗。
消解温度：100～165℃；
消解时间0～120min；
可同时进行21个样品消解反应，降低能耗；
消解温度100～165℃任意设定，并有超温报警装置；
消解时间0～120min任意设定，反应结束自动关闭，操作方便；
结构紧凑，密封回流消解法。
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