T-820D型温度电极
产品图片
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产品描述
主要特点
• 测量溶液温度
• 适用于离子计
• 316不锈钢材质，易于清洗
技术参数
	名称

	温度电极


	型号

	T-820D


	范围

	(-5～105)℃


	材质

	316 不锈钢


	温补元件

	PT1000


	尺寸

	Φ4×120mm


	接口

	BNC(Q6)


	适用仪器

	PXSJ-226型离子计
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