217型参比电极
产品图片
[image: ]
产品描述
主要特点
• 与pH电极，离子电极配合使用
• 适用于pH计，离子计，多参数测定仪，滴定仪
• 玻璃材质，易于清洗，耐有机腐蚀
• 双盐桥参比电极
技术参数
	名称

	参比电极


	型号

	217


	材质

	玻璃


	参比类型

	饱和甘汞双盐桥式


	盐桥材料

	陶瓷砂芯


	填充液

	第一节盐桥内饱和KCl，第二盐桥用户自选


	外形尺寸

	Φ10×180mm


	工作温度

	(5~55)℃


	接口

	U型叉片
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