1048A型在线钠离子电极（配套专用电极）
1048A型在线钠离子电极
（DWG-8025型在线钠离子检测仪配套专用电极）
 
测量范围：1.0-5x10-8 mol/L
温度范围：5-45 ℃
敏感膜：玻璃球泡
外壳材料：玻璃
外形尺寸：Φ12×105 mm
接插件：U型叉片
连接线：0.4m
安装方式：插入式安装
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