HY-1旋涡混匀仪
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产品描述
主要特点
• 流线型设计，小巧美观，结构紧凑
• 支持点动运行和连续运行，一键切换，操作灵活简便
• 高性能，低噪音电机，确保混匀迅速，彻底
• 适配多种振动头适配器，应对不同的实验要求
技术参数
	型号

	HY-1


	转速

	2800rpm


	运行方式

	点动/连续


	振荡方式

	圆周运动


	周转直径

	4mm


	底座材质

	铝合金


	电机类型

	罩极电机


	电源

	AC 200-240V，50/60Hz


	尺寸，重量

	165×130×140mm，约2kg
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