PCa-1-01型钙离子电极
产品图片
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产品描述
主要特点
• 适用于测定溶液中的钙离子浓度
• 需与参比电极联用
• 适用于离子计，多参数测定仪
• 塑料材质，质地坚固
技术参数
	名称

	钙离子电极


	型号

	PCa-1-01


	类别

	单电极


	离子

	Ca2+


	范围

	1×10-5M~0.1 M


	

	0.4 mg/L~4 g/L


	敏感膜材质

	PVC膜


	材质

	有机玻璃


	尺寸

	Φ12×120mm


	工作温度

	(5~60)℃


	接口

	BNC(Q9)


	液接界

	/


	参比填充液

	/


	参比结构

	/


	工作pH

	4~10


	常见干扰离子

	Pb2+


	推荐参比电极

	232-01系列
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