P Ag/S-1-01型银硫离子电极
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产品描述
主要特点
• 适用于测定溶液中的银离子或者硫离子浓度
• 需与参比电极联用
• 适用于离子计，多参数测定仪
• 塑料材质，质地坚固
技术参数
	名称

	银硫离子电极


	型号

	PAg/S-1-01


	类别

	单电极


	离子

	Ag+


	范围

	3×10-7M~0.1 M


	

	32.4μg/L~10.8g/L


	敏感膜材质

	盐膜


	材质

	有机玻璃


	尺寸

	Φ12×120mm


	工作温度

	(5~60)℃


	接口

	BNC(Q9)


	工作pH

	2~12


	常见干扰离子

	无数据


	推荐参比电极

	C(K2SO4)-1系列
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